# 计算机网络基础

1．计算机网络按使用范围划分为 和 。A．广域网局域网 B．专用网公用网

C．低速网高速网 D．部门网公用网

# 【参考答案】 A

2．在下列网络拓扑结构中，中心节点的故障可能造成全网瘫痪的是 。 A．星型拓扑 B．总线型拓扑

C．环型拓扑 D．树型拓扑

# 【参考答案】 A

3．关于网络协议，下列 选项是正确的。 A．是网民们签订的合同 B．是计算机之间的相互通信需要共同遵守的规则

C．TCP/IP 协议只能用于 Internet,不能用于局域网D．拨号网络对应的协议是 IPX/SPX

**【参考答案】** B 4．两个不同类型的计算机网络能够相互通信是因为 。

A．它们使用了统一的网络协议B．它们使用了交换机互联 C．它们使用了兼容的硬件设备D．它们使用了兼容的软件

# 【参考答案】 A

5．SMTP 是 邮件的协议，POP3 是 邮件的协议。A．多媒体 Web 数据 B．文本 Web 数据

C．多媒体邮件 D．传输下载

**【参考答案】** D 6．计算机网络最突出的优点是 。

A．运算速度快 B．联网的计算机能够相互通信共享资源

C．计算精度高D．内存容量大

# 【参考答案】 B

7．网上共享的资源有 、 和 。A．硬件软件数据 B．软件数据信道

C．通信子网资源子网信道 D．硬件软件服务

# 【参考答案】 A

8．LAN 通常是指 。

A．广域网 B．局域网

C．资源子网 D．城域网

**【参考答案】** B 9．局域网常用的网络设备是 。

A．路由器 B．程控交换机

C．以太网交换机 D．调制解调器

**【参考答案】** C 10．支持局域网与广域网互联的设备称为 。

A．转发器 B．以太网交换机

C．路由器 D．网桥

**【参考答案】** C 11．网络信号的传输延迟，从小到大排序正确的是 。

A．局域网、广域网、城域网 B．局域网、城域网、广域网C．城域网、广域网、局域网 D．城域网、局域网、广域网

# 【参考答案】 B

12．Internet 是由 发展而来的。 A． 局域网 B．ARPANET

C．标准网 D．WAN

# 【参考答案】 B

13．Internet 是全球最具影响力的计算机互联网，也是世界范围的重要

。

A．信息资源网 B．多媒体网络

C．办公网络 D．销售网络

# 【参考答案】 A

14．下列对 Internet 叙述比较准确的是 。

A．Internet 就是 WWW

B．Internet 就是“信息高速公路”

C．Internet 是采用 TCP/IP 协议，由许多局域网和广域网互联组成的互

联网络

D．Internet 就是局域网互联

# 【参考答案】 C

15．1994 年 4 月 20 日我国被国际上正式承认为接入 Internet 的国家，所使用专线的带宽为 。

A．32Kbps B．64Kbps

C．128Kbps D．256Kbps

# 【参考答案】 B

16．当前我国的互联网 主要以科研和教育为目的，从事非经营性的活动。

A．中国移动 B．中国电信

C．中国联通 D．中国教育和科研网

**【参考答案】** D 17．中国教育科研网的缩写为 。

A．ChinaNet B．CERNET

C．CNNIC D．ChinaEDU

# 【参考答案】 B

18．某台计算机接入中国教育和科研计算机网 CERNET，如下四种说法中正确的是 。

A．这台计算机不能访问中国联通 B．这台计算机不能访问中国电信C．这台计算机不能访问中国移动 D．这台计算机可以访问上述任何网

络

# 【参考答案】 D

19．传输控制协议／网际协议即 ，属工业标准协议，是 Internet 采用的主要协议。

A．Telnet B．TCP/IP

C．HTTP D．FTP

# 【参考答案】 B

20．TCP／IP 协议是 Inte:met 中计算机之间通信所必须共同遵循的一种

。

A．信息资源 B．通信规定

C．软件 D．硬件

**【参考答案】** B 21．提供不可靠传输的传输层协议是 。

A．TCP B．IP

C．UDP D．PPP

# 【参考答案】 C

22．下列选项中属于 Internet 专有的特点为\_ 。 A．采用 TCP/IP 协议 B．采用 ISO/OSI 7 层协议

C．采用 http 协议 D．采用 IEEE 802 协议

# 【参考答案】 A

23．IPv4 地址有 位二进制数组成。A．16 B．32

C．64 D．128

# 【参考答案】 B

24．理论上，IPv6 地址是 IPv4 地址的 倍 。 A．4 B．24C.96 D．296

# 【参考答案】 D

25．IP 地址能唯一地确定 Internet 上每台计算机与每个用户的 。A．距离 B．费用

C．位置 D．时间

# 【参考答案】 C

26．合法的 IP 地址书写格式是 。A．202.196:112:50 B．202.196.112.50

C．202.196.112.50 D．202.196.112.50

# 【参考答案】 D

27．下列 IP 地址与子网掩码中，不正确的组是 。

A．259.197.184.2 与 255.255.255.0

B．127.0.0.1 与 255.255.255.64

C．202.196.64.5 与 255.255.255.224

D．10.10.3.1 与 255.255.255.192

# 【参考答案】 A

28．配置 TCP/IP 参数的操作主要包括三个方面： 、指定网关和域名服务器地址。

A．指定本地机的 IP 地址及子网掩码B．指定本地机的主机名 C． 指 定 代 理 服 务 器 D． 指定服务器的 IP 地址

**【参考答案】** A 29．在许多宾馆中，都有局域网方式上网的信息插座，一般都采用 DHCP 服务器分配给客人笔记本电脑上网参数，这些参数不包括 。

A．IP 地址 B．子网掩码

C．MAC 地址 D．默认网关

# 【参考答案】 C

30．在 Internet 中，主机的 IP 地址与域名地址的关系是 。

A．IP 地址是域名中部分信息的表示B．域名地址是 IP 地址中部分信息的表示

C．IP 地址和域名地址是等价的

D．IP 地址和域名地址分别表达不同含义

# 【参考答案】 C

31．域名服务 DNS 的主要功能是 。

A．解析主机的 IP 地址 B．查询主机的 MAC 地址C．为主机自动命名 D．合理分配 IP 地址

**【参考答案】** A 32．用于解析域名的协议是 。

A．HTTP B．DNS

C．FTP D．SMTP

# 【参考答案】 B

33．网址 [www.zzu.edu.cn](http://www.zzu.edu.cn/) 中 zzu 是在 Internet 中注册的 。A．硬件编码 B．密码

C．软件编码 D．域名

**【参考答案】** D 34．中国的顶级域名是 。

A．cn B．ch

C．chn D．china

# 【参考答案】 A

35．万维网（World Wide Web）一般指 ，是 Internet 中应用最广泛的领域之一。

A．Internet B．WWW 网站

C．城市网 D．远程网

# 【参考答案】 B

36．WWW 的描述语言是 。

A．FTP B．E-Mail

C．BBS D．HTML

# 【参考答案】 D

37．HTTP 协议称为 。

A．网际协议 B．超文本传输协议

C．Network 内部协议 D．中转控制协议

# 【参考答案】 B

38．HTTP 协议的功能是 。 A．用于标记互联网上的 Web 资源B．用于传送 Web 数据C．用于浏览 Web 时的路由选择D．以上均不正确

# 【参考答案】 B

39．网站向网民提供信息服务，网络运营商向用户提供接入服务，因此，分别称它们为 。

A．ICP、IP B．ICP、ISP

C．ISP、IP D．UDP、TCP

# 【参考答案】 B

40．将文件从 FTP 服务器传输到客户机的过程称为 。A．上传 B．下载

C．浏览 D．计费

**【参考答案】** B 41．张三有个 E-mail 地址，他总是给人说：“我有网址，把文件发到我的网址”。实际上他把 E-mail 地址和网址概念混淆了，一般个人网址是指 。

A．电子邮件地址 B．服务器

C．个人网站 D．上网本

# 【参考答案】 C

42．用户名为 ks 的下列四项中表示电子邮件的是 。[A．ks@183.net](mailto:ks@183.net) B．[www@ks.net](mailto:www@ks.net)

C．183@www.net D．ks.www.18'3 .net

**【参考答案】** A 43．发送电子邮件时，如果接收方没有开机，那么邮件将 。

A．丢失 B．保存在邮件服务器上

C．退回给发件人 D．开机时重新发送

**【参考答案】** B 44．搜索引擎可以查询海量的信息，下列网站哪个属于搜索引擎 。

[A．www.sina.com.cn](http://www.sina.com.cn/) B．[www.edu.cn](http://www.edu.cn/)

[C．www.yahoo.com](http://www.yahoo.com/) D．[www.baidu.com](http://www.baidu.com/)

**【参考答案】** D 45．下列网站哪个不能从事电子商务 。

[A．www.ctrip.com.cn](http://www.ctrip.com.cn/) B．[www.taobao.com.cn](http://www.taobao.com.cn/) C．[www.dangdang.com](http://www.dangdang.com/) D．[www.edu.cn](http://www.edu.cn/)

**【参考答案】** D 46．下列不属于聊天通信软件的是 。

A．QQ B．MSN

C．Skype D．PPLIVE

**【参考答案】** D 47．个人博客网站是通过互联网发表各种思想的场所，其中博客是 \_\_\_。

A．博士的客人 B．写“网络日志”的人

C．写博士论文的人 D．博学的人

**【参考答案】** B 48．以下几种说法中正确的是 。

A．ISP 是指信息服务提供商

B．从某种意义上讲，Internet 是由分层的 ISP 互联构成的

C．ICP 并不需要接入 ISP 就能提供互联网内容服务D．校园网不需要 ISP

# 【参考答案】 B

49．商业社区一般通过 接 入 Internet 。 A． 校园网 B．当地电信服务商

C．政府网 D．以上都不是

**【参考答案】** B 50．调制调解器（modem）的功能是实现 。

A．数字信号的编码 B．数字信号的整形

C．模拟信号的放大 D．模拟信号与数字信号的转换

# 【参考答案】 D

51．下边的接入网络方式，速度最快的是 。A．GPRS B．ADSL

C．ISDN D．LAN

# 【参考答案】 D

52．一般所说的拨号入网，是指通过 与 Internet 服务器连接。A．微波 B．公用电话系统

C．专用电缆 D．电视线路

**【参考答案】** B 53．安装拨号网络的目的是为了 。

A．使 Windows 完整化 B．能够以拨号方式连入 Internet C．与局域网中的其他终端互联 D．使用免费软件

**【参考答案】** B 54．拨号上网过程中，在对话框中填入的用户名和密码应该是 。

A．进入 Windows 时的用户名和密码B．管理员的账号和密码

C．ISP 提供的账号和密码D．邮箱的用户名和密码

**【参考答案】** C 55．双绞线的接口通常是 。

A．RJ-45 B．RJ-11

C．RJ-32 D．RJ-54

# 【参考答案】 A

56．通过局域网接入 Internet 的配置步骤包括 。A．网卡驱动程序的安装 B．网络协议的安装

C．TCP/IP 的设置 D．以上都是

# 【参考答案】 D

57．某用户配置静态 IP 地址通过局域网接入 Internet 可以上聊天工具，但是打不开网页，原因有可能是 。

A．没有配置 DNS 服务器地址 B．没有安装 TCP/IP 协议

C．网卡故障，D.系统版本不支持

# 【参考答案】 A

用代理服务器时，所有用户对外占用 IP 数目一般为 。A．多个 B．一个

C．和用户数据一样 D．不确定

# 【参考答案】 B

59．下面 命令可以查看网卡的 MAC 地址。A．ipconfig/release B．ipconfig/renew

C．ipconfig/all D．ipconfig/registerdns

# 【参考答案】 C

60．下面 命令用于测试网络是否连通。A．telnet B．nslookup

C．ping D．ftp

# 【参考答案】 C