**单选题：**

1、在计算机领域，信息是 。

A.一种连续变化的模拟量B.客观事物属性的表示

C.由客观事物得到的、使人们能够认知客观事物的各种消息、情报、数字、信号等所包括的内容

D.未经处理的数据答案：C

2、微型计算机中，最普遍应用的字符编码是 。

A.ASCII码

B.汉字编码C.BCD码

D.补码答案：A

3、计算机中，信息的最小单位是 。

A.位

B.字

C.字节D.KB

答案：A

4、计算机领域中，未经处理的基本素材称为 。

A.信息

B.数值

C.数据

D.模拟量答案：C

5、在微型计算机的各种设备中，既可用于输入又可用于输出的设备是 。A.键盘

B.磁盘驱动器

C. 鼠 标 D.绘图仪答案：B

6、已知:0～9的ASCII码为48～57，A～Z为65～90，a～z为97～122。字符b对应的ASCII码值是

。A.97

B.96

C.98 D.90

答案：C

7、“裸机”是指计算机仅有 。

A.软件B.CPU

C.硬件系统

D.指令系统答案：C

8、为解决某一问题而设计的一系列有序的指令或语句的集合称为 。

A.指令

B.程序设计语言C.指令系统

D.程序答案：D

9、在下列4个数据中，采用十六进制表示的是 。A.123D

B.80H C.56 D.111101B

答案：B

10、计算机系统由两大部分组成，它们是 。

A.系统软件和应用软件

B.硬件系统和软件系统

C.输入设备和输出设备

D.主机和外部设备答案：B

11、下列各项中，不属于微型计算机的主要性能指标的是 。

A.字长

B.硬盘容量

C.内存容量

D.主频答案：B

12、在微型计算机中，微处理器是其 。

A.一般部件

B.核心部件

C.无关部分

D.可选部件答案：B

13、微型计算机的核心是 。

A.微处理器

B.控制器

C.运算器

D.存储器答案：A

14、下列4个数据中，采用二进制形式表示的是 。A.36D

B.54H C.76O D.1010B

答案：D

15、二进制数的特点是 。

A.有两个数码:1和2

B.逢二进一

C.是人们的数学习惯D.计算繁琐

答 案 ：B 16、主要用于大型科学与工程计算和大规模数据处理的计算机应属于 。

A.微型计算机

B.专用计算机

C.巨型计算机

D.小型计算机答案：C

17、一般将计算机软件分为系统软件和应用软件两大类，下列各项中不属于系统软件的是

。

A.办公软件

B.数据库管理系统

C.操作系统

D.系统支持和服务程序答案：A

18、完备的计算机系统应该包含计算机的 。

A.主机和外设

B.控制器和运算器

C.CPU和存储器

D.硬件和软件答案：D

19、在计算机的存储单元中，一个ASCII码值占用的字节数为 。A.2

B.8

C.4

D.1

答 案 ：D 20、计算机显示器画面的清晰度决定于显示器的 。

A.分辨率B.色彩

C.亮度

D.图形答案：A

21、以数字量作为运算对象的计算机称为 。

A.专用计算机

B.电子模拟计算机

C.电动计算机

D.电子数字计算机答案：D

22、下列不是存储容量单位的选项是 。A.BYTE

B.MIPS C.GB D.KB

答案：B

23、将汇编语言源程序翻译成计算机可执行代码的软件称为 。

A.编译程序

B.汇编程序

C.管理程序

D.服务程序答案：B

24、以下可以衡量CPU的工作效率的是 。

A.运算速度

B.存储容量

C.分辨率

D.电压答案：A

25、与十进制数93等值的二进制数是 。A.1101011B

B.1111001B C.1011111B D.1011101B

答案：D

26、与十进制数56等值的二进制数是 。A.111000B

B.111001B C.101111B D.110110B

答 案 ：A 27、下列关于存储设备的说法中正确的是 。

A.计算机中内存的容量一般比硬盘大

B.硬盘的读写速度比内存快

C.内存中存储的信息断电后会消失

D.相同容量下，内存的价格比硬盘便宜答案：C

28、计算机具有很强的通用性的主要原因是 。

A.电子器件B.操作系统

C.计算精度

D.可根据需求编制相应的程序答案：D

29、在计算机中，存储的最小单位是 。A.字节

B.位

C.字D.KB

答案：B

30、用MIPS为单位来衡量计算机的性能，它指的是计算机的 。A.传输速率

B.存储器容量

C.字长

D.运算速度答案：D

31、控制计算机各部分进行各种操作，并协调各部分的工作的部件是 。

A.运算器

B.存储器

C.控制器

D.输入设备答案：C

32、能直接被计算机执行的程序所使用的编程语言是 。

A.自然语言

B.汇编语言

C.高级语言

D.机器语言答案：D

33、在计算机内部，数据加工﹑处理和传送的形式是 。

A.二进制码B.八进制码

C.十进制码

D.ASCCI码

答案：A

34、在第三代计算机期间内出现了 。

A.分布操作系统

B.分时操作系统

C.网络操作系统

D.多媒体操作系统答案：B

35、下列几种存储器中，存取周期最短的是 。

A.硬盘存储器

B.内存储器

C.光盘存储器

D.软盘存储器答案：B

36、把汇编语言源程序翻译成目标程序需要使用 。

A.监控程序

B.汇编程序

C.机器语言程序

D.诊断程序答案：B

37、最早设计计算机的目的是进行科学计算，其主要计算的问题面向于 。

A.管理

B.军事

C.商业

D.科研答案：B

38、16进制数的1个位能够表示的不同状态有 。

1. 6种
2. 5种
3. 0种
4. 9种

答案：A

39、组成计算机指令的两部分是 。

A.数据和字符

B.操作码和地址码

C.运算符和运算数

D.运算符和运算结果答案：B

40、计算机指令的有序集合称为 。

A.虚拟语言

B.汇编语言

C.程序

D.机器语言答案：C

41、ASCII码可以表示的字符个数是 。A.255

B.512 C.128 D.127

答案：C

42、下列不属于信息的是 。

A.报上登载举办商品展销的消息

B.电视中计算机产品广告

C.各班各科成绩

D.计算机答案：D

43、计算机具有的逻辑判断能力，主要取决于 。

A.基本字长

B.编制的软件

C.体积

D.硬件答案：B

44、汉字在计算机中的表示形式称为 。

A.信息编码

B.BCD码

C.ASCII码

D.汉字编码答案：D

45、计算机领域中，未经处理的数据只是 。

A.数值数据

B.处理后的数据

C.非数值数据

D.基本素材答案：D

46、计算机执行某种操作的命令被称为 。

A.程序

B.指令

C.指令系统

D.程序设计语言答案：B

47、在计算机中，英文单词BUS是指 。

A.公共汽车B.总线

C.终端

D.服务器答案：B

48、微处理器芯片的位数即指 。

A.速度

B.周期

C.主频

D.字长答案：D

49、计算机领域中，未经处理的基本素材被称为 。

A.数值

B.数据

C.信息

D.模拟量答案：B

50、在微型计算机中，微处理器芯片上集成的是 。

A.CPU和控制器

B.控制器和存储器

C.控制器和运算器

D.运算器和I/O接口答案：C

51、字长是CPU的主要性能指标之一，它表示 。

A.计算结果的有效数字长度

B.最长的十进制整数的位数

C.最大的有效数字位数

D.CPU一次能处理二进制数据的位数答案：D

52、在计算机中，操作系统属于 。

A.工具软件

B.系统软件

C.编程软件

D.调试软件答案：B

53、8个字节含二进制位 。

1. 8个
2. 6个
3. 4个
4. 2个

答案：C

54、当前计算机的应用领域极为广泛，但其应用最早的领域是 。

A.人工智能

B.科学计算

C.过程控制

D.计算机网络答案：B

55、计算机中的所有信息都是以二进制方式表示的，主要理由是 。A.所需的物理元件最简单

B.数据处理方便

C.节约元器件

D.运算速度快答案：A

56、计算机具有很强的记忆能力的基础是 。

A.自动编程 B.通用性强 C.逻辑判断能力

D.足够容量的存储装置答案：D

57、计算机领域中，信息是指 。

A.一种连续变化的模拟量

B.由客观事物得到的﹑使人们能够认知客观事物的各种消息﹑情报﹑数字﹑信号等所包括的内容

C.未经处理的数据

D.客观事物属性的表示答案：B

58、以下说法中正确的是 。 A.电子数字计算机可直接处理连续变化的模拟量

B.小型机亦称为微机

C.计算机系统包括硬件系统和软件系统

D.主机包括CPU﹑显示器答案：C

59、用高级程序设计语言编写的程序称为源程序，它 。

A.不可读

B.只能在专门的机器上运行

C.无需编译或解释，可直接在机器上运行

D.具有可读性和可移植性答案：D

60、用MHz来衡量计算机的性能，它指的是 。

A.CPU的时钟主频

B.存储器容量

C.字长

D.运算速度答案：A

61、 包括体积、存储容量、输入输出能力。

A.计算机处理数据的方式

B.计算机的规模和处理能力

C.计算机的使用范围

D.计算机使用的电子器件答案：B

62、微处理器的功能包括 。

A.传输数据的功能

B.控制总线数据传送类型的功能

C.运算器和控制器功能

D.存储数据的功能答案：C

63、现代计算机最高可达每秒 的运算速度。

A.几万次

B.几亿次

C.几十亿次

D.几千万亿次答案：D

64、计算机领域中，信息经过转化成为 而能被计算机处理。

A.图形

B.数据

C.数字

D.符号答案：B

65、 是以数字量作为运算对象的计算机。

A.专用计算机

B.电子模拟计算机

C.电动计算机

D.电子数字计算机答案：D

66、 领域是计算机应用中最诱人、也是难度大且目前研究最为活跃的领域之一。

A.信息处理

B.人工智能

C.过程控制

D.辅助设计答案：B

67、“同一台计算机，只要安装不同的软件或连接到不同的设备上，就可以完成不同的任务”

体现了计算机的 。

A.高速运算的能力

B.很强的记忆能力

C.极强的通用性

D.逻辑判断能力答案：C

68、在计算机领域中，

A.字

B.字长

C.字节

D.二进制位答案：C

用英文单词“byte”表示。

69、八进制数执行 的运算法则。

A.逢二进一

B.逢十进一

C.逢十六进一

D.逢八进一答案：D

70、计算机系统由 两大部分组成。

A.硬件系统和软件系统

B.输入设备和输出设备

C.系统软件和应用软件

D.主机和外部设备答案：A

71、下列字符中 的ASCII码值最小。A.b

B.f

C.A

D.Y

72、ASCII码值 对应字符a。A.90

B.96 C.98 D.97

答案：D

73、计算机系统由 两大部分组成。

A.硬件系统和软件系统

B.主机和外部设备

C.系统软件和应用软件

D.输入设备和输出设备答案：A

74、下列选项中

A.系统软件

B.内存储器

C.I/O设备

D.中央处理器答案：A

75、在计算机领域中，

A.字节

B.字长

C.字

D.二进制位答案：A

不属于计算机硬件系统。

通常由大写英文字母B来表示。

76、当前气象预报广泛采用的数值预报方法涉及到计算机应用中的 。

A.科学计算和过程控制

B.科学计算与辅助设计

C.科学计算和数据处理

D.数据处理和辅助设计答案：C

77、在微型计算机中，进行 是微处理器的主要功能。

A.逻辑运算

B.算术逻辑运算

C.算术逻辑运算及全机的控制

D.算术运算

78、下列各项中， 是正确的。

A.键盘是输入设备，显示器是输出设备

B.操作系统是一种很重要的应用软件

C.外存中的信息可直接被CPU处理

D.计算机中使用的汉字编码和ASCII码是相同的答案：A

79、下列不属于微型计算机外部设备是 。

A.中央处理器和主存储器

B.输入设备

C.输出设备

D.外存储器答案：A

80、在计算机程序设计语言中， 可以直接被计算机识别并执行。

A.高级语言

B.汇编语言

C.虚拟语言D.机器语言答案：D

81、在计算机中，一个ASCII码值占用 个字节。A.4

B.2

C.1

D.8

答案：C

82、在计算机中，操作系统是一种 。

A.工具软件

B.系统软件

C.编程软件

D.调试软件答案：B

83、构成二进制数的数码有 个。A.16

B.2

C.9 D.10

答案：B

84、作为CPU的主要性能指标之一，字长表示 。

A.计算结果的有效数字长度

B.最长的十进制整数的位数

C.最大的有效数字位数

D.CPU一次能处理二进制数据的位数答案：D

85、在微型计算机中，微处理器的主要功能是进行 。

A.算术运算

B.逻辑运算

C.算术逻辑运算及全机的控制

D.算术逻辑运算答案：C

86、计算机领域中， 是客观事物的属性。

A.数据

B.信息

C.数值

D.模拟量答案：A

87、“同一台计算机，只要安装不同的软件或连接到不同的设备上，就可以完成不同的任务”

体现了计算机的 。

A.很强的数据记忆能力

B.极强的通用性

C.高速运算的能力

D.逻辑判断能力答案：B

88、个人计算机是一种 。

A.微型计算机

B.大中型计算机

C.小巨型计算机

D.中小型计算机答案：A

89、一般用 指标衡量计算机存储能力。

A.处理速度

B.存储容量

C.字符长度

D.字节

答案：B

90、当前气象预报广泛采用的数值预报方法涉及到计算机应用中的 。

A.数据处理和辅助设计

B.科学计算和过程控制

C.科学计算与辅助设计

D.科学计算和数据处理答案：D

91、一般微机中采用的ASCII编码，表示一个字符时需占用 bit。

1. 5个
2. 7个C.10个

D.9个

答 案 ：B 92、下列各项中， 是计算机最主要的工作特点。

A.有一些记忆能力

B.可靠性与可用性

C.高速度与高精度

D.存储程序与自动控制答案：D

93、 包括体积、存储容量、输入输出能力。

A.计算机使用的电子器件

B.计算机处理数据的方式

C.计算机的规模和处理能力

D.计算机的使用范围答案：C

94、在下面各选项中， 是正确的。

A.操作系统是一种很重要的应用软件

B.外存中的信息可直接被CPU处理

C.计算机中使用的汉字编码和ASCII码是相同的

D.键盘是输入设备，显示器是输出设备答案：D

95、下列选项中，构成计算机物理实体的是 。

A.计算机硬件

B.计算机系统

C.程序

D.计算机软件

答案：A

96、 研制成功第一台电子数字计算机。

A.德国

B.美国

C.中国

D.法国答案：B

97、计算机的 是指该机器一次能处理数据的最大位数。

A.字符节

B.存储容量

C.运算速度

D.字长答案：D

98、诞生在美国的第一台电子数字计算机采用的电子器件是 。

A.集成电路

B.晶体管

C.大规模集成电路

D.电子管答案：D

99、下列 不属于信息。

A.报上登载举办商品展销的消息

B.各班各科成绩

C.计算机

D.电视中计算机产品广告答案：C

100、计算机指令由 两部分组成。

A.操作码和地址码

B.运算符和运算字

C.运算符和运算器

D.数据和字节答案：A

101、八进制数执行 的运算法则。

A.逢八进一

B.逢二进一

C.逢十进一

D.逢十六进一

答案：A

102、 是指为解决某一问题而设计的一系列有序的指令或语句的集合。

A.操作码

B.软件

C.指令系统

D.程序答案：D

103、 就是所谓的信息。

A.处理后的数据

B.非数值数据

C.数值数据

D.处理后素材答案：A

104、8个字节含 二进制位。

1. 2个
2. 8个
3. 6个
4. 4个

答案：D

105、计算机中 对数据进行加工与处理。

A.存储器

B.运算器

C.控制器

D.显示器答案：B

106、对于信息， 是错误的。

A.信息是可以共享的

B.信息是可以传播的

C.信息可以不依附于某种载体而存在

D.信息是可以处理的答案：C

107、由 构成计算机物理实体。

A.计算机硬件

B.计算机系统

C.计算机程序

D.计算机软件

答案：A

108、数据是信息的载体，包括数值、文字、语言、图形和 等不同形式。

A.多媒体

B.表达式

C.图像

D.函数答案：C

109、 是常用的输出设备。

A.硬盘和内存B.键盘和鼠标

C.显示器和扫描仪

D.打印机和显示器答案：D

110、十进制数中数码有 个。A.8

B.10 C.6 D.20

答案：B

111、主要用于大型科学与工程计算和大规模数据处理的计算机应属于 。

A.巨型计算机

B.专用计算机

C.微型计算机

D.小型计算机答案：A

112、个人电脑属于 。

A.微型计算机

B.小型计算机

C.中型计算机

D.小巨型计算机答案：A

113、计算机应用中最诱人、也是难度大且目前研究最为活跃的领域之一是 。

A.人工智能

B.辅助设计

C.过程控制

D.信息处理

答案：A

114、下列计算机存储器件中， 读写速度最快。A.硬盘

B.软盘

C.内存

D.U盘

答案：C

115、对于信息，下列说法错误的是 。

A.信息是可以处理的

B.信息是可以传播的

C.信息是可以共享的

D.信息可以不依附于某种载体而存在答案：D

116、冯·诺依曼结构计算机的五大组成部分包括运算器、存储器、输入设备、输出设备和 。

A.显示器

B.控制器

C.硬盘存储器

D.鼠标器答案：B

117、二进制数10110001等于十进制数 。A.167

B.199 C.177 D.127

答案：C

118、在微型计算机中，集成在微处理器芯片上的是 。

A.控制器和存储器

B.控制器和运算器

C.运算器和I/O接口

D.CPU和显示器答案：B

119、ASCII码可以表示 个字符。A.127

B.256 C.255 D.128

答案：D

120、第一台电子数字计算机是1946年在美国研制成功的，该机的英文缩写名是 。A.ENIAC

B.MARK C.EDSAC D.EDVAC

答案：A

121、计算机领域中，客观事物的属性表示为 。

A.数据

B.数值

C.模拟量

D.信息答案：A

122、第一台电子数字计算机于1946年诞生于 。

A.英国

B.德国

C.法国

D.美国答案：D

123、 固定在计算机主机箱箱体上的、起到连接计算机各种部件的纽带和桥梁作用。

A.主板B.CPU

C.内存

D.硬盘答案：A

124、ASCII码值 对应字符A。A.65

B.64 C.69 D.66

答案：A

125、下列选项中， 同时包括输入设备、输出设备和存储设备。

A.磁带、打印机、激光印字机

B.绘图仪、鼠标器、键盘

C.CRT、CPU、ROM

D.鼠标器、绘图仪、光盘

答案：D

126、信息实际上是指 。

A.处理后的数据

B.非数值数据

C.基本素材

D.数值数据答案：A

127、在计算机中用 表示汉字。

A.ASCII码

B.BCD码

C.汉字编码

D.字符编码答案：C

128、用来表示计算机辅助工程的英文缩写是 。A.CAI

B.CAE C.CAD D.CAT

答案：B

129、当前计算机的应用领域极为广泛，但其最早应用的领域是 。

A.过程控制

B.科学计算

C.人工智能

D.数据处理答案：B

130、在计算机中， 的英文单词是BUS。

A.总线

B.软件

C.公共汽车

D.服务器答案：A

131、为了实现自动控制处理，需要计算机具有的基础条件是 。

A.高可靠性

B.存储程序

C.计算精度高

D.计算速度快

答案：B

132、微型计算机主机由 组成。

A.运算器和显示器

B.运算器和外设

C.运算器和打印机

D.中央处理器和主存储器答案：D

133、计算机领域中，数据是 。

A.客观事物属性的表示

B.各种图片

C.一种连续变化的模拟量

D.由客观事物得到的、使人们能够认知客观事物的各种消息、情报、数字、信号等所包括的内容

答案：A

134、一般将计算机软件分为系统软件和应用软件两大类，下列各项中不属于系统软件的是

。

A.操作系统

B.办公软件

C.数据库管理系统

D.系统支持和服务程序答案：B

135、一台计算机全部指令的集合称为 。

A.指令

B.程序

C.程序设计语言

D.指令系统答案：D

136、在下列4个数据中，采用十六进制表示的是 。A.123D

B.111101B C.56 D.80H

答案：D

137、8个字节含二进制位 。

1. 4个
2. 6个
3. 2个
4. 8个

答案：A

138、“裸机”是指计算机仅有 。A.CPU

B.硬件系统

C.软件

D.指令系统答案：B

139、微型计算机中，微处理器的主要功能是进行 。

A.算术逻辑运算及全机的控制

B.逻辑运算

C.算术逻辑运算

D.算术运算答案：A

140、与二进制数11111111等值的十进制数是 。A.255

B.253 C.254 D.252

答案：A

141、下面同时包括了输入设备、输出设备和存储设备的选项是 。

A.CRT、CPU、ROM

B.绘图仪、鼠标器、键盘

C.鼠标器、绘图仪、光盘

D.磁带、打印机、激光印字机答案：C

142、计算机系统中运行的程序、数据及相应的文档的集合称为 。

A.主机

B.软件系统

C.系统软件

D.应用软件答案：B

143、微型计算机的构成中，不包括 。

A.微处理器

B.内存储器

C.系统总线

D.U盘

答案：D

144、在计算机系统中用来保存程序和数据，以及运算的中间结果和最后结果的装置是 。A.RAM

B.ROM

C.内存和外存

D.高速缓存答案：C

145、汉字在计算机中的表示形式称为 。

A.ASCII码

B.字符编码

C.汉字编码D.BCD

答案：C

146、微型计算机与外部设备之间的信息传输方式有 。

A.仅串行方式

B.串行方式或并行方式

C.连接方式

D.仅并行方式答案：B

147、计算机领域中，未经处理的数据只是 。

A.基本素材

B.数值数据

C.非数值数据

D.处理后的数据答案：A

148、下列选项中，不属于计算机软件系统的是 。

A.U盘

B.应用软件

C.办公软件

D.操作系统答案：A

149、数据是信息的载体。包括的不同形式有数值、文字、语言、图形和 。

A.图像

B.表达式

C.函数

D.多媒体答案：A

150、ROM中的信息是 。

A.在计算机通电启动时写入的

B.由计算机制造厂预先写入的

C.根据用户需求不同，由用户随时写入的

D.由程序临时写入的答案：B

151、冯·诺依曼计算机的基本原理是 。

A.程序存储

B.逻辑连接

C.程序外接

D.数据内置答案：A

152、计算机显示器画面的清晰度决定于显示器的 。

A.亮度

B.色彩

C.分辨率

D.图形答案：C

153、在微型计算机的各种设备中，既可用于输入又可用于输出的设备是 。

A.键盘

B.磁盘驱动器

C.鼠标

D.绘图仪答案：B

154、以下不属于计算机外部设备的是 。

A.输入设备

B.中央处理器和主存储器

C.输出设备

D.外存储器答案：B

155、在计算机内部，数据加工、处理和传送的形式是 。

A.八进制

B.二进制

C.十进制

D.十六进制答案：B

156、ASCII码采用7位二进制编码，可以表示的字符个数是 。A.256

B.255 C.128 D.127

答案：C

157、计算机的主要特点有运算速度快、精度高和 。

A.用十进制数记数

B.存储记忆

C.无须记忆

D.自动编程答案：B

158、电子计算机按规模划分，可以分为 。

A.科学与过程计算计算机、工业控制计算机和数据计算机

B.数字电子计算机和模拟电子计算机

C.巨型机、大型机、中型机、小型机和微型机

D.通用计算机和专用计算机答案：C

159、用来表示计算机辅助设计的英文缩写是 。A.CAD

B.CAM C.CAI D.CAT

答案：A

160、第一台电子数字计算机在美国研制成功的，是于 。

1. 0年
2. 2年
3. 4年
4. 6年

答案：D

161、“同一台计算机，只要安装不同的软件或连接到不同的设备上，就可以完成不同的任务” 是指计算机具有 。

A.极强的通用性

B.高速运算的能力

C.逻辑判断能力

D.很强的记忆能力答案：A

162、打印机作为计算机系统的常用输出设备，下列各项中输出速度最快的是 。

A.喷墨打印机

B.点阵打印机

C.热敏打印机

D.激光打印机答案：D

163、计算机的运算速度 。

A.相当于人的运算速度

B.低于人的运算速度

C.等同于人的运算速度

D.远远高于人的运算速度答案：D

164、微型计算机标准配置的输入/输出设备是 。

A.显示器和打印机

B.键盘和鼠标

C.鼠标和扫描仪

D.键盘和显示器答案：D

165、微型计算机与外部交换信息主要是通过 。

A.输入/输出设备

B.键盘

C.U盘

D.内存答案：A

166、信息实际上是指 。

A.数值数据

B.处理后的数据

C.基本素材

D.非数值数据答案：B

167、当前微型计算机常用的外存储器中，大部分不包括 。

A.磁带

B.光盘

C.U盘

D.硬盘答案：A

168、第一台电子数字计算机是1946年在美国研制成功的，该机的英文缩写名是 。A.MARK

B.EDVAC C.EDSAC D.ENIAC

答案：D

169、一般认为，世界上第一台电子数字计算机诞生于 。

1. 2年
2. 2年
3. 9年
4. 6年

答案：D

170、利用计算机对指纹进行识别、对图像和声音进行处理属于的应用领域是 。

A.辅助设计

B.科学计算

C.信息处理

D.自动控制答案：C

171、微处理器芯片的位数即指 。

A.速度

B.字长

C.主频

D.周期答案：B

172、计算机之所以能按人们的意志自动进行工作，主要是因为采用了 。

A.二进制数制

B.高速电子元件

C.存储程序控制

D.程序设计语言答案：C

173、计算机中的所有信息都是以二进制方式表示的，这两个二进制数是 。

1. 1和2
2. 0和2
3. 0和1
4. 1和10

答案：C

174、世界上第一台电子数字计算机诞生于 。

1. 2年
2. 2年
3. 9年
4. 6年

答案：D

175、在微型计算机系统中，麦克风属于 。

A.输入设备

B.输出设备

C.放大设备

D.播放设备答案：A

176、在计算机的多种技术指标中，决定计算机的计算精度的是 。

A.运算速度

B.字长

C.存储容量

D.进位数制答案：B

177、数据经过计算机的处理能够得到有用的 。

A.信息

B.图形

C.声音

D.图像答案：A

178、英文首字母缩写LSIC指的是 。

A.电子管

B.晶体管

C.大规模集成电路

D.超大规模集成电路答案：C

179、下面哪一项不是计算机采用二进制的主要原因 。

A.二进制只有0和1两个状态，技术上容易实现

B.二进制运算规则简单

C.二进制数的0和1与逻辑代数的“真”和“假”相吻合，适合于计算机进行逻辑运算

D.二进制可与十进制直接进行算术运算答案：D

180、下列都属于计算机低级语言的是 。

A.机器语言和高级语言

B.机器语言和汇编语言

C.汇编语言和高级语言

D.高级语言和数据库语言答案：B